[image: ]ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Краги сварщика пятипалые: артикул 200530
товарный знак "ARCTICUS"
Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. Вы обязаны приложить данную инструкцию при дальнейшей передаче перчаток, например, получателю индивидуальных средств защиты. С этой целью данная инструкция может копироваться без ограничений. 
	Описание изделия: Краги сварщика ARCTICUS® спилковые, синего цвета, ладонь и большой палец усилены дополнительным слоем спилка жёлтого цвета, швы усилены спилковыми вставками жёлтого цвета, прошиты огнеупорной нитью KEVLAR,  подкладка из флиса в ладонной части и хлопчатобумажной ткани в краге. Длина 35+1 см. Материал: говяжий кожевенный спилок КРС (толщина 1,2+0,2 мм) синего цвета, однородный, шлифованный, окрашенный


	Состав изделия:                                      
	             Спилок, хб, флис  

	Соответствует требованиям:
	ТР/ТС 019/2011

	Защитные свойства по ГОСТ:
Маркировка:
[image: ]
	[image: ]Ми (от истирания) Мп (от проколов, порезов) Ти (от теплового излучения), То (от открытого пламени), Тр (от искр и брызг расплавленного металла, окалины), Тт (от конвективного тепла), Тп400 (от контакта с нагретыми поверхностями от 100°С до 400°С)

	         
ТР ТС 019/2011                  

	Продукция изготовлена в соответствии с 
ГОСТ 12.4.252-2013 «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие :технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ 12.4.183-91 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств защиты рук. Технические требования»; ГОСТ EN 388:2019 «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 407-2012 Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ Р 12.4.185-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Методы определения теплоизоляции комплекта»; EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»


	Особенности:
	Степень защиты:
	Требования:
	НОРМА

	Стойкость к истиранию

	4
	                        уров. 1  100 циклов
                        уров. 2  500 циклов
                        уров. 3  2000 цикл.
                        уров. 4  8000 цикл.
	EN388 

	Стойкость к порезам
	3
	                        уровень 1 = 1,2…2,4
                        уровень 2 = 2,5…5,0
                        уровень 3 = 5,1…9,9
                        уров. 4 = 10,0…19,9
                        уровень 5  20
	EN388 

	Стойкость к разрыву
	4
	                        уровень 1  10N
                        уровень 2  25N
                        уровень 3  50N
                        уровень 4  75N
	EN388 

	Стойкость к проколам
	3
	                        уровень 1  20N
                        уровень 2  60N
                        уровень 3  100N
                        уровень 4  150N
	EN388 

	Стойкость к порезам (TDM)
	Х
	A-F
	EN388

	Поведение при горении
	4
	                           уровень 1 = 20 сек.
                           уровень 2 = 10 сек.
                           уровень 3 = 3 сек.
                           уровень 4 = 2 сек.
	EN 407

	Контактное тепло
	4
	                           уровень 1 = 100°>15 сек.
                           уровень 2 = 250°>15 сек.
                           уровень 3 = 350°>15 сек.
                           уровень 4 = 500°>15 сек.
	EN 407

	Конвективное тепло
	3
	                           уровень 1 >4 сек.
                           уровень 2 >7 сек.
                           уровень 3 >10 сек.
                           уровень 4 >18 сек.
	EN 407

	Теплота излучения
	1
	                           уровень 1 >7 сек.
                           уровень 2 >20 сек.
                           уровень 3 >50 сек.
 уровень 4 >95 сек.
	EN 407

	Небольшие брызги расплавленного металла
	4
	                           уровень 1 >10
                           уровень 2 >15
                           уровень 3 >25
                           уровень 4 >35
	EN 407

	Большое количество жидкого металла
	X
	уровень 1 до 4
	EN 407

	Подвижность пальцев:
	уровень 5 выполнено
	уровень 1 до 5
	EN420


[image: ]Таблица соответствия размеров
	Размер
	Расстояние от среднего пальца до кисти, см. (В)
	Обхват ладони, см. (А)

	10
	25,4
	20,4

	11
	27,9
	21,5





[bookmark: _GoBack]Использование: Предназначены для защиты рук от механических воздействий (проколов, порезов, истирания), от повышенных температур (воздействия открытого пламени, искр, брызг расплавленного металла, конвективного тепла, теплового излучения,  контакта с нагретыми поверхностями до 400 Со)
Размер: 10, 11 

Перед использованием перчаток убедитесь, что они соответствуют выполняемой работе и выберите правильный размер. Проверьте перчатки и убедитесь в том, что они не повреждены. Повреждённые перчатки использовать нельзя. 

Ограничения по использованию: Перчатки не предназначены для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел, кислот, щелочей, вибраций. Товар не предназначен для детей, а также для лиц, имеющих физические особенности.

Дополнительная информация: Перчатки могут вызвать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью, поэтому в таких случаях требуется повышенная осторожность.

[image: ][image: ][image: ][image: ]Чистка/Уход: После использования необходимо очистить перчатки от загрязнений. 
Чистить перчатки лучше механическим способом. Использование воды и растворителей может повредить материал перчаток и снизить защитные свойства.
[image: ]	
	

Хранение/Транспортировка: хранить перчатки рекомендуется при температуре +5 до +25°C, в сухом месте без прямого воздействия солнечного света, ультрафиолетового излучения и озоновых источников. Не хранить перчатки в согнутом состоянии и под весовой нагрузкой. Транспортировать без штабелирования, не является опасным грузом.
Срок хранения 5 лет при правильном хранении.

Утилизация: Утилизируйте данное изделие вместе с домашним мусором. После намеренного или непреднамеренного контакта с химикатами это изделие может быть загрязнено вредными для окружающей среды или опасными веществами. В таком случае утилизация проводится в соответствии с применимыми на месте правовыми предписаниями.

Импортер: ООО Торговый Дом «Соло». Адрес: 109117, город Москва, улица Окская, дом 8, корпус 2, этаж 1. Российская Федерация, адрес электронной почты: solocom@solo.msk.ru

Изготовитель: «GAOZHOU CITY MINGZE LEATHER PRODUCTS CO.,LTD»
Адрес: NO.186, 1 DISTRICT, EAST GAO LIANG ROAD, GAOZHOU CITY, 525200, CHINA, Китай
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